**2-Phasen Schrittmotor**

* 200 Schritte je 1,8 Grad
* Widerstand: 37,5 Ohm
* Strom: 0.15 A pro Phase
* Spannung: 12 V
* 4 Anschlußdrähte
* Breite: 44 mm
* Höhe: 34/70 mm
* Abstand Schrauben: 46 mm
* Gewicht: 270g
* Typbezeichnung: KP4M2-203
* Hersteller: Tandon